2024. 2.

「2024년 수장고 종합적유해생물관리(IPM) 및 훈증 소독」용역

과  업  지  시  서

2024. 2.

Ⅰ	과업 개요 및 지침

1. 과업명: 2024년 수장고 종합적유해생물관리(IPM) 및 훈증 소독

2. 과업 목적

가. 한국학호남진흥원 소장유물의 생물학적 피해 예방을 위한 보존환경 조성

- 종합해충관리를 통해 소장유물 보존환경의 유해생물 모니터링, 일반소독

- 훈증소독을 통한 유해생물의 살충․살균

3. 과업내용

가. 과업기간 : 계약일로부터 ~ 2024. 11. 22.까지

나. 기초금액 : 19,500,000원(※부가세 포함)

다. 세부내용 :

□ 종합적유해생물관리(IPM)

- 수장고내 살충 소독 사전준비(트랩설치 수량 및 장소 협의)

- 수장고내 유해생물 살충 소독실시 2회 (착공 후 1회, 5개월 이후 1회 실시)

- 수장고 내 트랩(C-트랩) 설치 및 모니터링(3회)을 통한 유해생물 개체 수 파악 및 유입경로 등 분석

- 공기질 검사를 통한 수장고내 공기부유균 조사(2회)

· 원인종 조사 : 살충소독 전·후 각 1회 조사

· 살충 소독 : 맞춤형 살충 소독 실시

※ 소독 약제는 인체에 유해가 없는 천연 소독제를 사용함

- 3회에 걸쳐 추진된 유해생물 데이터(모니터링)와 소독 전·후 공기부유균 조사 결과를 취합하여 작업 완료 후 최종 결과보고서 제출

□ 훈증소독

- 수장고내 포장훈증 사전준비(유물 이적 및 밀폐)

- 수장고내 포장훈증 실시(4회)

- 사후 정리 (훈증 약제 배출)

- 훈증효과 판정

- 최종 결과보고서 제출

4. 과업범위

1) 종합적유해생물관리(IPM)

수장고	면적(㎡)	비고
제1수장고	314	정리실, 훈증격납실 포함
제2수장고	120	수장고 전실 포함

2) 훈증소독

유형	크기(높이*폭*길이)	체적(㎥)	대상유물	비고
포장훈증	2.5*3.0*4.0	30.0	지류,목재류

※ 훈증소독 과업 범위는 유물 상태 및 장소 등에 따라 협의 후 변동될 수 있음

5. 추진 절차

1) 종합적유해생물관리(IPM)

사전준비 (트랩설치 수량 및 장소 협의)		유해생물 살충 소독		트랩 설치 및 모니터링		분석결과 검수 및 개선방안 검토		보고서 제출 (담당자 경유)
용역수행기관발주기관		용역수행기관		용역수행기관		발주기관		용역수행기관

가. 사전준비

- 수장고 면적 및 구조에 따른 설치 수량 및 설치 장소 결정

- 수장고 내 준수사항 및 작업 지침 등 수장고 작업자 교육 실시

나. 트랩 설치 및 모니터링

- C-트랩을 감독관과 협의한 장소에 설치

구 분	특 징	조사방법
C-트랩 (Crawl-trap)	수장고, 출입문 등 내에 기어다니는 해충을 포집하는 트랩	눈에 띄지 않는 곳에 설치한 후 일정기간을 두고 수거

- 3회에 걸친 모니터링을 통해 원인종 조사 및 실사

다. 유해생물 조사·분석 및 살충 소독

- 수장시설 모니터링 조사결과에 따라 적절한 방제방법을 사용하여 소독하되 인체에 유해하지 않은 소독제 사용

※ 필요에 따라 추가적인 살충 소독을 요청할 수 있음

라. 분석결과 검수 및 개선방안 검토

- 수장고 구역별 매회 포집·포획된 해충의 종식별 및 개체수 조사 결과 보고, 이에 따른 개선방안 제시

마. 보고서 제출

- 종합유해생물관리(IPM) 용역 완료 후 용역수행자, 수행기간, 항목, 장소, 결과(사진포함) 등의 내용이 포함된 종합 완료 보고서를 감독자에게 제출 (훈증소독을 통한 효과 포함)

2) 포장훈증

사전준비 (포장훈증 대상 및 장소 협의)		포장훈증		사후정리 (가스배기)		훈증효과 판정		보고서 제출 (담당자 경유)
용역수행기관발주기관		용역수행기관		용역수행기관 발주기관		용역수행기관		용역수행기관

가. 사전준비

- 지정 장소에 포장 훈증 할 준비

- 수장고의 훈증대상 유물을 지정장소에 이적, 정리하여 비닐(T0.2㎜ 이상) 및 테이프를 사용하여 완전하게 밀폐

- 훈증 작업장 관리 및 훈증 완료 후 가스 배기 통로 선정

나. 포장훈증

- 훈증대상에 대한 방법을 감독관과 협의한 후 포장훈증 실시

구 분	훈증방법	비고
포장훈증	살충, 살균을 위해 Hygen-A (E.O.+HFC134a) 가스 600g/㎥을 투약	훈증안내문, 위험경고문, 경계줄을 설치하여 외부인의 접근을 통제

- 훈증가스는 ㎥당 600g을 투약하되 포장재 내부의 상태에 따라 분할투약 및 보충투약

다. 사후정리

- 훈증 종료 후에는 Fan 및 Duct를 이용하여 가스를 외부의 안전한 곳으로 배기하고, 훈증가스가 흡착된 곳에는 Fan을 이용하여 가스가 완전히 탈찰되도록 함

- 잔류가스는 Ethylene Oxide용 미량가스검지관을 사용하여 측정하고 산업안전관리공단에서 규정한 허용농도 1ppm이하를 확인한 후 훈증작업을 종료

- 훈증완료 유물 정리 및 주변정리

라. 훈증효과 판정

- 모든 효과 판정은 공시충(검은곰팡이, Aspergillus niger)을 넣은 시료병을 훈증시설물 내부의 상․중․하단 3개소에 설치하고 훈증 완료 후 수거하여 25℃에서 5~7일간 배양 후 살균여부를 확인한다. 아울러 멸균반응지를 훈증시설물 내부의 상․중․하단 3개소에 설치하고, 훈증 완료 후 수거하여 색상변화로 살균여부를 판단한다.

- 훈증효과 판정은 “양호” 판정이 없을 경우에는 과업기간이 끝났다고 하더라도 “양호” 판정까지 재소독한다.

마. 보고서 제출

- 포장훈증 용역 완료 후 용역수행자, 수행기간, 항목, 장소, 훈증효과 판정결과(사진포함) 등의 내용이 포함된 훈증결과보고서를 감독자에게 제출

6. 추진 일정

과업 진행 내역/월별	2024.02. - 2024.11.22.
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계약체결 및 착수계 제출
트랩설치(수장고 및 작업공간)
트랩수거
공중부유균조사
방충약제 및 살서제 설치(해충유입차단),
수장고 포장 훈증 소독 실시
결과보고서 -최종결과보고서 1회

※ - 수장고 가스주입 및 배기작업 시, 담당 감독관과 협의 후 실시

- 세부일정 변경 시, 담당 감독관과 협의 후 실시

Ⅱ	사업 수행사항

1. 일반사항

가. 훈증소독은「문화재수리 등에 관한 법률」제14조에 의하여 시ㆍ도지사에게 등록된 문화재수리업자(보존과학업)가 시행하도록 한다.

나.「문화재수리 등에 관한 법률」제11조에 따른 문화재수리기능자 보존과학공(훈증공)을 등록하고, 종합적유해생물관리(IPM) 실적이 있는 문화재수리업체(보존과학업)가 시행하도록 하며, 착수계에 훈증공이 등록된 문화재수리업 등록증 사본과 IPM 실적을 반드시 첨부하도록 한다.

다. 훈증소독 시에는 농약관리법과 관련된 위해 규정을 준수하고 후속적으로 발생될 수 있는 사고에 대비한 안전대책을 강구하여 사고예방에 만전을 기한다.

라. 공사 중 주의사항

- 훈증소독 작업자는 복장을 단정히 하고 문화재 관리지역의 시설물 보호에 유의하고 관람객에게 피해를 주는 행위를 금해야 한다.

- 훈증소독 작업 시에는 안전관리 대책을 수립하고 훈증소독 장비 및 구급약품(장비 포함)을 항상 비치한다.

- 훈증소독 대상인 보관시설 주위의 가연성 물질과 전기누전에 의한 화재예방에 철저를 기해야 한다.

- 훈증시설물 외부에는 경고문(훈증 실시 중 출입금지)과 경계줄을 설치하여 관계자 이외의 사람과 동물의 접근을 통제한다.

- 훈증소독 완료 시에는 장비를 정리ㆍ정돈하고 주변청소를 깨끗하게 한다.

바. 훈증 약제

-‘몬트리올 의정서(오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서)’에서 금지하고 있지 않은 약제를 사용하여야 한다.

- 훈증소독에 사용되는 약제는 문화재 재질에 영향을 주지 않고, 살충ㆍ살균력, 침투성, 안전성 등이 우수한 훈증약제를 사용한다.

2. 행정사항

가. 사업의 수행은 본 과업지시서에 따라 수행함.

나. 용역사업자는 계약체결 후 7일 이내에 착수계를 발주기관에 제출하여야 함.

다. 본 사업의 효율적인 수행을 위하여 추진상황, 주요내용 등에 대하여 용역사업자는 수시로 발주기관과 협의하고 사업을 진행하여야 함.

라. 본 과업내용서에 명시되지 않은 사항이라도 필요하다고 인정하는 사항이나, 새로운 과업이 필요할 시 추가로 과업 수행을 요청할 수 있으며, 이는 협의를 통해 진행함.

마. 본 사업에 참여하는 인력은 사업특성에 맞는 기술 및 경력 요건을 충족하는 자로 투입하여야 하며, 투입인력 중 발주기관의 필요에 의해 특정분야 인력의 교체 시 동급이상의 인력으로 교체하여야 함.

바. 용역사업자는 사업 수행 중 참여인력 등 변동사항이 있을 경우에는 발주기관의 승인을 받아야 함.

사. 용역사업자는 발주기관의 원활한 업무 수행을 위하여 담당자의 자료 및 설명회 요청 시에 이에 응하여야 함.

아. 작업 시와 작업 후에는 장비를 정리·정돈 하여 항상 청결을 유지함.

3. 최종결과물 제출

가. 용역사업자는 과업 종료 10일 이전에 과업 결과물에 대해 발주기관의 검수를 받아야 하며, 보고서 및 보고회 등의 세부 방법 및 일정은 상호 협의하여 조정할 수 있음.

나. 용역사업자는 과업수행 후 최종결과물을 계약기한 내에 제출하여야 함.

4. 용역사업자의 책임

가. 용역사업자는 사업의 수행 시 소장 부재의 파괴, 훼손, 분실 등이 없도록 소장 부재의 안전을 최우선 하여야 하며, 발생 시 용역사업자는 발주기관에 충분한 보상을 하여야 함.

나. 용역사업자는 과오나 실수로 인하여 발생된 사고에 대해서는 전적으로 용역사업자의 책임으로 함.

다. 용역사업자는 사업 수행 과정상에 발생하는 문제점을 감독자와 협의하여 조정·보완하여야 함.

5. 계약의 해지

가. 본 계약의 해약조건은 다음과 같으며, 과업수행자는 이에 대한 손해를 완전 보상하여야 함.

- 본 과업을 수행함에 있어 계약내용이나 과업지침을 위반하였을 때

- 성실한 과업이행을 하지 않아 계약 목적의 달성이 어려울 때

- 기타 본 과업을 계속 수행할 수 없는 상황이 발생될 때

6. 보안관리

가. 용역사업자는 제한구역에서 조사를 수행하는 만큼 보안관련 규정을 성실히 이행하고, 기관 출입 시 취득한 제반보안 사항은 일체 누설하지 않아야 함.

나. 제한구역(감독자가 정한) 내에서 사진촬영 등을 원칙적으로 금하며, 화재예방에 유의하여야 함. (단, 수행관련 보고서 제출 사진은 촬영이 가능함.)

다. 작업 중 생성된 원천정보(raw data), 해충모니터링결과, 결과보고서 등 모든 자료를 타 용도로 사용하거나 외부에 공개하지 못하며, 작업 완료 후 자료 일체를 반납해야 함.

Ⅳ	성과품 제출

가. 최종 결과보고서 각 3부

나. 보고서·분석자료, 이미지 자료를 포함한 결과 데이터 파일 1개(USB)